1. POWER AMPLIFIER

모델 : illuso, DA2-1300

(1) 기  능

본 기기는 2채널의 고출력 오디오 시그널 앰프로서, 입력신호를 받아 대출력 스피커를 구동할 수 있는 오디오 증폭장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- 8Ω 출력 : 1300W x 2

- 4Ω 출력 : 1950W x 2

- 8Ω 브리지 출력 : 4000W x 2

- 4Ω 브리지 출력 : 5300W x 2

- 주파수 응답(1W8Ω) : ±0.5dB

- 감도 (8Ω1kHz) : 0.775v26dB

- 댐핑팩터 (8Ω) : ≥900

- 신호대잡음비 : ≥110dB

- 출력 방식 : D+AB

- THD : ≤0.05%

- 사이즈(WxHxD) : 482 x 88 x 400mm

- 무게 : 25kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.