* EMERGENCY CALL BUTTON

(1) 기  능

본 기기는 호출통화 및 정보표시기와 Full Duplex 방식으로 연결 되어 근무실 통화 주

장치 및 표시기와 상호 통화를 하는 기기이다.

(1) 자장치 전면에는 통화용 스피커, 마이크, 호출스위치, 호출표시램프가 부착되어야

하며 외부에서 쉽게 분해할 수 없어야한다.

(2) 결선용 배선은 설치와 교체가 편리하도록 RJ45 콘넥터로 연결되어야한다.

(3) 호출 버턴을 누르면 호출표시램프가 켜져야 하며 호출통화 및 정보표시기 에서 취

소나 주장치 에서 응답 시 신호가 복구되어야 한다.

(2) 기기 특성

사용 전압	:	DC 24V

자장치 연결	:	Rx, Tx, Call, GND, DC24V

호출상태표시	:	LED램프

* 상기 동등 이상품.