* EMERGENCY CALL DISPLAY

(1) 기  능

본 기기는 네트워크망에 접속하여 주장치와 송수신하며, 자장치와는 Full Duplex 방식

으로 연결 주장치와 자장치간 통화 인터페이스 기능을 제공하며, 호실 정보를 LCD에

표출하는 기기이다.

(1) 전면 7인치 LCD 터치 패널 강화유리를 적용하여 호실 정보 및 수용자 정보를 표

출 할 수 있어야 한다.

(2) 표출되는 정보는 관리프로그램과 동일해야하며, 사용 권한 관리프로그램에 설정한

다.

(3) 평상시에는 호실 번호 및 정원, 현원, 수감 번호 만 표시되며 사용 허가된 비밀번

호 접속 시 세부 정보가 표출되어야 한다.

(4) 세부 설정(수감자 정보, 비밀번호 등록, 관리, 변경)은 관리프로그램에서 설정, 동기

화 하고 즉시 업데이트가 되어야 한다.

(5) 수용자 거실용 호출통화 자장치에서 호출 시 LCD 화면에 호출 중 표시 버튼이 점

멸하도록 하여 가시성이 좋아야 한다.

(6) 호출 응답 완료 시 점멸되는 버튼을 클릭하여 호출을 종료할 수 있어야 한다.

(7) 결선용 배선은 설치와 교체가 편리하도록 RJ45 콘넥터로 연결되어야한다.

(2) 기기 특성

사용 전압	:	DC24V

통신 방식	:	TCP/IP(Ethernet)

자장치 연결	:	Rx, Tx, Call, GND, DC24V

호출상태표시	:	LCD DISPLAY

작동형태	:	Touch Panel

LCD 규격	:	Screen Size : 7inch	Max. Resolution : 1024 * 768

* 상기 동등 이상품.