* MAIN CALL STATION

(1) 기  능

본 기기는 관리 프로그램에 설치 된 PC와 표시기, 자장치(30CCT)간 네트워크를 접속하

여 호출 및 통화 데이터 연동 할 수 있어야 한다.

(1) 네트워크를 이용 상호 통화를 원칙으로 하여야 한다.

(2) LCD에 표출되는 정보는 관리프로그램과 동일해야하며, 사용 권한은 관리프로그램

으로 설정한다.

(3) 호출 시 호실 신호가 표출되며 동시 호출 시 다음 신호도 표출 되고 통화 종료 후

바로 연결되어야 한다.

(4) LCD 터치 패널 강화유리를 적용하여 LCD에 표신 된 호실 번호 터치만으로 자장치

호출 및 통화를 할 수 있어야 한다.

(5) 호출 시 LCD 모니터 표시와 동시에 멜로디 신호음이 들려야 하고 음량을 조정 할

수 있도록 한다.

(6) LCD 화면담당 호실 수용자 및 세부 정보를 필요 시 표출하여 확인할 수 있어야 한

다.

(7) 절전 기능이 있어 불필요한 전력 손실을 줄이고 기기 소모를 최소화하여야 한다.

(2) 기기 특성

사용 전압	:	DC24V

통신 방식	:	TCP/IP(Ethernet)

통화 방식	:	통화 버튼 클릭 후 상호 통화

호출상태표시	:	LCD DISPLAY

LCD 규격	:	Screen Size : 7inch	Max. Resolution : 1024 * 768

* 상기 동등 이상품.