* NETWORK CONTROLLER

(1) 기  능

각 층의 근무실 장비에서 온 네트워크 신호를 분석하여 녹음,  실시간 감청 및 정보를

호출통화 PC에 제공하며, 운영 PC이상 시에도 백업된 설정 DB값에 따라 전체 시스템

을 안정하게 운영할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

사용 전원	:	DC24V

통신 방식	:	TCP/IP (ETHERNET)

AUDIO DATA FORMAT	:	MP3

AUDIO 입력	:	1채널 (BALANCE)

AUDIO 출력	:	1채널 (BALANCE)

기기 연결 포트	:	RJ45 1Port (Ring, Tree)

MAIN SERIAL PORT	:	CAN 2.0

서브 통신방식	:	RS-232, RS-422, RS-485

접점입력	:	8채널

규격	:	483(W) x 44(H) x 280(D)mm

* 상기 동등 이상품.