1. FULL RANGE SPEAKER

모델 : illuso, DS-1273SC

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 12인치의 2-WAY 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- 드라이버 구성 : LF 12"x1, HF 1.7"x1

- 주파수 응답 : 60Hz ~ 20kHz (÷3dB)

- Sensitivity(음압 레벨) : 96dB(1W@1m)

- 파워핸들링 : 350W (RMS)

- Max.SPL(1m) : 132dB

- 임피던스 : 8 Ohm

- 네트워크 설계 : Passive

- 사이즈 : 400 x 618 x 377mm (±5%)

- 무게 : 23kg (±5%)

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.