1. LINE ARRAY SPEAKER

모델 : illuso, DS-8103C

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 듀얼 10인치의 라인어레이 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- 드라이버 구성 : LF 10"x2, HF 1.7"x2 (Neodymium)

- 주파수 응답 LF : 60Hz ~ 2.24kHz (÷6dB)

- 주파수 응답 HF : 2.14kHz ~ 20kHz (÷3dB)

- Sensitivity(음압 레벨) : 98dB(1W@1m)

- 파워핸들링 : LF 800W, HF 120W (RMS)

- 최대출력 : Max.SPL(1m) 140dB

- 임피던스 : LF 8 Ohm / HF 16 Ohm

- 수평 지향각 : 90°

- 네트워크 설계 : Bi-Amp

- 결속 가능 서브우퍼 모델 : DS-8215C

- 사이즈 : 960 x 314 x 465mm (±5%)

- 무게 : 38kg (±5%)

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.