1. DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

모델 : illuso, DSP-2060

(1) 기  능

본 기기의 기능은 오디오 신호 분배, 딜레이, 크로스오버, HF, LF 기능을 수행하여 스피커의 출력을 조절하는 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- I/O : 2IN 6OUT

- Sample frequency resolution : 96kHz 24bit AD/DA 400MHz 32bit floating DSP

- THD+N : <0.003% @1kHz

- Dynamic range	: >115dB

- Input/Output impedance : 10kΩ /100Ω

- Crosstalk : <-100dB@1kHz

- Max I/O level : >20dBu@1kHz

- Background noise : <-93dBu

- Device delay : <2ms

- Signal generator : sine/pink noise/white noise

- Signal processing modules : NoiseGate/ feedback / distroy/ PEQs/ Xover/ Delay/
Compress or Limiter

- 규격 (WxDxH) : 482 x 44 x 268mm

- 무게 : 3.5kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.