1. ANTENNA

모델 : illuso, DWA-950

(1) 기  능

본 기기의 기능은 무선 신호 시스템에서 전파를 통해 신호를 주고 받기위해 전파를 보내거나 받는 장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- 수신 주파수 대역 : 500㎒ ~ 937.5㎒

- 안테나 게인 : 7㏈ ±2㏈

- V.S.W.R : 2.57㏈ 이하

- 부스터 게인 : 3㏈, 10㏈ (선택 가능)

- 출력 임피던스 : 50Ω

- 사용 전원 : DC 8~12V (수신기로부터 공급됨)

- 커넥터 타입 : BNC, Female

- 외형규격 : 360 x 31 x 320㎜ (±5%)

- 중량 : 850g (±5%)

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.