1. DISTRIBUTER

모델 : illuso, DWA-950

(1) 기  능

본 기기는 안테나로부터 입력받은 신호를 수신 및 증폭하여 4대의 900㎒ 대역의 무선 수신기와 1대의 안테나 분배기로(Link)로 신호를 분배하는 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- 입력 임피던스 : 50Ω

- 출력 임피던스 : 50Ω

- 왜곡 : 32㏈ min

- 전용 안테나 게인 : 8㏈

- 게인 : 3㏈

- 밴드와이드 : 400㎒

- 출력 전압 : DC 12~18V 300㎃

- 외형규격 : 483 x 44 x 220㎜ (±5%)

- 중량 : 2.5kg (±5%)

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.