1. WIRELESS MIC SYSTEM

모델 : illuso, DWS-950BS

(1) 기  능

본 기기는 2채널 벨트팩용 무선마이크 시스템으로써, 10개의 서로 다른 그룹과 각 6개의 채널을 사용할 수 있으며, 동시에 주파수 자동 스캔 기능이 탑재된 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

<송신기 (벨트팩타입)>

- 구동방식  : PLL Synthesized Control

- 주파수 대역  : UHF 925∼937.5㎒

- 디스플레이  : LCD

- RF Power  : 10mW

- Spurious Emission  : >60㏈ Below Carrier

- 동작시간  : 16시간

- 사용전압  : DC 3V (1.5V AA사이즈 배터리 2입)

- 외형규격  : 64 x 84 x 23㎜ (±5%)

- 중량  : 76g (±5%)

<수신기>

- 주파수 대역  : 925∼937.5㎒

- 채널수  : 2채널

- 사용가능한 채널 : 10그룹 / 그룹 당 6채널

- 수신감도  : -93㏈m

- 신호대잡음비(S/N)  : 105㏈(A)

- 전고조파의율(THD)  : 0.5% 이하

- 최대허용채널 : 60채널

- 주파수 특성 : 60㎐ ~ 18㎑

- 사용전원  : DC 12~18V / 1000㎃

- 외형규격  : 420 x 45 x 180㎜ (±5%)

- 중량  : 2.2Kg (±5%)

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.