1. WIRELESS MIC RECEIVER

모델 : illuso, DWD-970R

(1) 기  능

본 기기는 2채널 무선마이크용 수신기로써, 10개의 서로 다른 그룹과 각 6개의 채널을 사용할 수 있으며, 동시에 주파수 자동 스캔 기능이 탑재된 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- 주파수 대역 : 925∼937.5㎒

- 채널수 : 2채널

- 확장가능한 채널 : 10그룹 / 그룹 당 6채널

- 수신감도 : -93㏈m

- 신호대잡음비(S/N) : 105㏈(A)

- 전고조파의율(THD) : 0.5% 이하

- 최대허용채널 : 60채널

- 주파수 특성 : 60㎐ ~ 18㎑

- 사용전원 : DC 12~18V / 1000㎃

- 외형규격 : 420 x 45 x 180㎜ (±5%)

- 중량 : 2.2Kg (±5%)

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.