1. WIRELESS MIC SYSTEM

모델 : illuso, DWS-950BS

(1) 기  능

본 기기는 1채널 벨트팩용 무선마이크 시스템으로써, TRUE DIVERSITY 수신기를 사용하여 2개의 안테나가 925 ~ 937.5 ㎒ 대역에서 최대 25채널 사용이 가능하며, 우수한 RF 설계로 많은 채널이 자유롭게 동작 가능하여야 한다. IrDA 기술로 송신기와 수신기의 양방향 동기화가 가능하고 간섭을 최소화하기 위한 Pilotone, Noise Mute 회로가 적용되어 있어야 한다. 또한, 스캔 기능을 통해 자동으로 안정적인 주파수 선택이 가능한 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

<송신기 (벨트팩타입)>

- 구동방식 : PLL Synthesized Control

- 주파수 대역 : UHF 925∼937.5㎒

- 디스플레이 : LCD

- RF Power : 10mW

- Spurious Emission : >60㏈ Below Carrier

- 동작시간 : 16시간

- 사용전압 : DC 3V (1.5V AA사이즈 배터리 2입)

- 외형규격 : 64 x 84 x 23㎜ (±5%)

- 중량 : 76g (±5%)

<수신기>

- 구동방식 : PLL Synthesized Control

- 주파수 대역 : UHF 925∼937.5㎒

- 디스플레이 : LCD

- 수신감도 : -95㏈m

- 신호대잡음비(S/N) : >110㏈

- 전고조파의율(THD) : <0.5%

- 안테나소켓 : TNC Type

- 오디오출력 : Unbalanced -> +4㏈m(1.25V) / 5kΩ

Balanced -> -18㏈m(50㎷) / 600Ω

- Squelch : RF/Noise/Pilotone Squelch

- 사용전압 : DC 12V / 2A

- 외형규격 : 200 x 44 x 123㎜ (±5%)

- 중량 : 630g (±5%)

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.