DIGITAL AUDIO CONTROLLER

개   요

본 기기는 각 음원장치, 화재방송, 리모트 방송 등의 음원을 입력받아 본 장치에 설정 된 방송 순위에 따라 8원화 매트릭스 출력을 하여야 하는 기기이어야 한다.

(1) 입력16채널, 출력8채널 매트릭스 출력 (8원화 방송)

(2) 장비의 추가로 오디오 입·출력 채널 확장 (다원화 채널 증가)

(3) 입·출력 오디오 볼륨 및 EQ(TREBLE, MID, BASS) 개별 조정

(4) LCD DISPLAY 기기 동작 및 설정 상태 확인 기능

(5) 장비 장애 발생 시 자동 메모리 기능으로 설정값 유지

기기 특성

- 사용전원	: DC24V

- AUDIO 입력	: 16채널

- AUDIO 출력	: 8채널

- AUDIO 링크	: 16채널

- CONTACT	: 입력1채널, 출력1채널

- 볼륨조절	: 전자식 볼륨내장 / 직접 및 원격제어

- 제어 DATA	: CAN-BUS, RS-232, RS-485

- DISPLAY	: LCD DISPLAY

- 규격	: 482(W) * 88(H) * 280(D)mm

* 상기 동등 이상 품이어야 한다.