AUDIO DISTRIBUTOR AMPLIFIER

개   요

본 기기는 입력된 2채널의 오디오를 8채널로 분배하는 오디오 분배 기기이어야 한다.

(1) 입력 및 출력 회로에 밸런스 회로 채택하여 잡음 유입 방지

(2) 입력에 들어오는 신호의 상태를 LED로 표시하여 신호 상태 확인

(3) 각 출력 신호 상태를 표시하여 출력되는 신호 상태 확인

(4) 각 입력 2채널 출력 8채널 볼륨 조절

(5) 1채널 입력 4채널 모드(2그룹) 1채널 입력 8채널 출력 모드 선택 기능

기기 특성

- 사용전원	: DC24V

- 소비전력	: 5W

- 입력감도	: 1V±0.2V(밸런스)

- 출력모드	: 1입력 8출력 or 2입력 4출력

- 출력레벨	: 3V+ / -0.5V(밸런스)

- 전 고조파 의율	: 0.1% 이하

- S / N	: 75dB 이상

- DISPLAY	: LED DISPLAY

- 규격	: 482(W) * 44(H) * 280(D)mm

* 상기 동등 이상 품이어야 한다.