DIGITAL POWER AMPLIFIER

개   요

본 기기는 전관방송용 600W 디지털 파워앰프로서 산업용 비상방송에 적합하도록 정전 시 DC24V 입력 단자가 부착되어 별도 장치 없이 Battery 전원으로 자동 전환되어 동작하며, 디지털 증폭으로 기존의 아날로그 앰프에 비교하여 가볍고, 1U RACK형으로 작은 공간에서 고출력으로 PA-SYSTEM의 설치공간을 대폭 줄일 수 있는 기기이다.

- 고출력 SMPS 전원 및 D-CLASS AMP 사용

- 정격출력 600W 앰프

- 앰프 과열, 쇼트, 과입력, 전원 이상 보호 회로 및 검출

- LED 상태 표시 (-30dB, -10dB, CLIP, PROT)

- 채널별 앰프 입력 LEVEL 조절

- 1U 사이즈 280mm Deep의 컴팩트한 사이즈

- AC, DC MULTI SMPS 적용으로 AC또는 24V 비상 배터리 구동 가능

- 70V, 100V 출력 선택 기능

- HPF(High-Pass Filter) 회로 내장

기기 특성

- 사용전원	: AC220V/60Hz, DC24V

- 정격출력(THD1%)	: 600W

- 임피던스	: 100V : 16.6Ω / 70V : 8.17Ω

- 신호 대 잡음비(20kHz)	: 100dB 이상

- 고역통과 필터(400Hz)	: -3dB

- 중량	: 4.8kg

- 규격	: 482(W) * 44(H) * 280(D)MM

* 상기 동등 이상 품이어야 한다.