MULTI POWER AMPLIFIER

개   요

본 기기는 모듈별(5채널) 독립된 전원 설계로 탈부착이 가능하여야 하며, 브릿지 지원 출력 및 각 모듈별로 원격지에서 모니터링할 수 있는 신기술이 적용된 저전력, 저발열 디지털 멀티 기능 앰프이어야 한다.

(1) 탈부착형 5채널 모듈 타입(전원 ON 상태에도 탈착 가능)

(2) 과열, 과전류, 스피커 단락 및 모듈 소켓 접점 보호회로 내장

(3) 고효율 디지털 증폭 회로 및 SMPS 전원 채택으로 저소비 전력, 저발열

(4) 각 모듈별 독립된 전원(SMPS) 구성

(5) 밸런스 입력 회로 구성으로 노이즈 유입 방지

(6) 출력 브릿지 기능 다양한 정격 출력 구성 가능

(7) LED로 장비의 동작 및 설정 상태를 확인

기기 특성

- 사용전원	: AC220V, DC24V(배터리)

- 정격출력	: 모듈당 100W (1000Hz)

- 제어 DATA	: CAN-BUS

- 신호 대 잡음비	: 90dB이상

- 제어설정	: 프로그램 내장형 설정방식

- DISPLAY	: LED DISPLAY

- 규격	: 482(W) * 88(H) * 380(D)mm

* 상기 동등 이상 품이어야 한다.