DIGITAL MULTI CONTROLLER

개   요

본 기기는 마이크, 라인 입력 볼륨 제어 및 화재 방송, 원격제어 방송, 구역 선택 방송 등을 하기 위한 다기능 복합 방송 통신 기기이어야 한다.

(1) 전용 윈도우 방송 운영프로그램을 사용 방송 설정 및 제어

(2) 다양한 오디오 입력

- 마이크 2채널, 외부입력 3채널

- 전면 EM MIC 구성 비상 육성 방송 기능

(3) 2대의 리모트 컨트롤러와 연동하여 우선순위에 원격 방송 지원

(4) TCP/IP 통신을 이용 네트워크망에 접속하여 제어 및 방송

(5) 안정성이 인증된 CAN2.0 Serial 통신 지원

(6) RS-232통신을 서브 통신으로 지원하여 다양한 시스템과 연동

(7) 접점(Contact)  이용 방송 우선순위 제어

(8) 화재 접점 입력 16채널로 구성하여 수신반과 접점 연동

(9) RS-232, RS-485 통신을 구성하여 수신반과 데이터 연동

(10) 스피커 회선 제어/스피커 회선 단락 보호

- 16채널 스피커 출력 및 16채널 개별, 전체 선택 방송 기능

- 3선식 (EM, Normal, Com) 구성으로 비상 방송과 일반방송 송출, 스피커 회선별 단락 보호 기능

기기 특성

- 사용전원	: DC24V

- 오디오 입력	: MIC1,2 입력, AUX 1,2CH(RCA Streo),

3CH(5.5mm TRS 폰잭)

- 오디오 출력	: 600Ω 0dB 1CH

- 통신규격	: CAN2.0, TCP/IP, RS-232

- SPK 채널	: 개별16CH, 전체

- 화재연동채널	: 16CH 접점, RS-232, RS-485

- 리모트 입력	: 2CH (AUDIO, DATA, DC24V)

- DISPLAY	: LED DISPLAY

- 규격	: 482(W) * 88(H) * 280(D)mm

* 상기 동등 이상 품이어야 한다.