DIGITAL MASTER CONTROLLER

개   요

본 기기는 디지털 PA SYSTEM의 MAIN CONTROL 장비로서 설정된 제어 값에 따라

시스템 장비를 제어하여야 하며, 입출력 오디오의 볼륨을 조절하고, 운영자 PC에 설치된 운영프로그램과 연동 PA SYSTEM을 제어할 수 있는 기기이어야 한다.

(1) 윈도우 전용 방송 운영프로그램을 사용 방송 설정 및 제어

(2) Dynamic MIC1,2 입력/ LINE 1, 2CH(RCA Streo), 3, 4CH (55폰 잭) 5CH(3.5폰 잭)

(3) 전면 EM MIC 구성 비상 육성 방송 기능

(4) 별도의 장비 없이 시보, 예약 방송 기능

(5) 사전 설정(음원, 구역 선택 등) 기능키로 신속 간편 방송 가능

(6) 1) 화재, 비상 2) 타이머 3) 리모트 4) 일반방송 등 방송 순위 제어

(7) 2대의 리모트 컨트롤러와 연동하여 우선순위에 원격 방송 지원

(8) Ethernet 망을 접속하여 원격지 전송 및 제어

(9) RS-232통신을 서브 통신으로 지원하여 다양한 시스템과 연동

(10) RM Control 입력 4채널, 출력 4채널

- 접점(Contact) 입출력을 이용한 장비 제어

(11) RS-232, RS-485 통신 화재수신반(R형) 연동 지원

(12) 접점(Contact) 16채널 화재수신반(P형) 연동 지원

(13) 독립된 2개의 화재수신반과 연동 기능

(14) 전면 스피커를 이용 방송 시스템 출력 감청 기능

기기 특성

- 사용전원	: DC24V

- AUDIO 입력	: MIC 1,2 / RCA 1,2(L,R) / AUX 1,2채널

- AUDIO 출력	: AUDIO 1,2 (MASTER 2채널)

- SD CARD	: 1PORT 4G

- SPK 출력	: 8Ω, 8W

- EQ / VOLUME	: 입출력 EQ(TREBLE, BASS) 및 볼륨조절

- 사전설정	: 16채널 설정 및 조작 키패드

- REMOTE 입력	: 2채널(CAN / DC24V / AUDIO)

- 입·출력 매트릭스	: 8 * 2 매트릭스 출력

- 규격	: 482(W) * 132(H) * 280(D)mm

* 상기 동등 이상 품이어야 한다.