MULTI PORTABLE AMPLIFIER

개   요

본 기기는 포터블 앰프로서 소규모 강당, 강의실. 매장 등의 장소에서 활용 가능하여야 하며, 마이크, PC, MP3플레이어 등의 음원을 입력받아 증폭하여 출력(5ZONE)하여야 한다. 또한 화재 / 비상 상황 발생 시 마이크, 음원소스 방송이 중단되어야 하고 비상방송이 자동 절체 되어 방송되어야 한다.

(1) 마이크 입력 4채널, AUX(외부입력) 3채널, EM(비상) 1채널의 입력 볼륨 조절

(2) 스피커 출력 마스터 볼륨 제어 및 EQ(Treble, Mid, Bass) 조절

(3) 챠임을 내장하여 방송 전⦁후 안내 방송

(4) 5개 개별 및 ALL 스위치를 구성하여 상황에 따른 개별 및 전체 방송

(5) 비상 상황 발생 시 출력되는 음원이 자동으로 비상 방송으로 절체

(6) 안정성이 인증된 CAN2.0 Serial 통신 지원

(7) LED DISPLAY를 구성하여 장비 동작 상태 및 고장상태를 확인

기기 특성

- 사용전원	: AC220V 60Hz

- 마이크 입력	: XLR 4CH

- AUX 입력	: RCA 2CH, TRS 1CH

- EM IN	: CONTACT 1CH

- PRE OUT	: TRS 1CH

- AMP출력	: 400W

- DATA 통신	: CAN2.0

- 제어설정	: 스위치 조작 및 원격제어

- 규격	: 482(W) * 88(H) * 280(D)mm

* 상기 동등 이상 품이어야 한다.