NETWORK MEDIA PLAYER & TUNER

개   요

본 기기는 USB, SD CARD 저장 장치의 음원을 재생 및 AM/FM 라디오를 송출하는 장치이다. 미디어 재생 및 라디오의 출력이 각각 구성되어 간섭 없이 재생 송출이 가능하며, 자주 재생되는 음원을 사전 설정하여 원터치로 송출할 수 있다. 또한 네트워크로 전송 음원을 아날로그 오디오로 변환 송출할 수 있는 기기이다.

- USB, SD CARD 저장 음원 플레이 및 FM/AM 방송

- USB, SD CARD 및 FM/AM 라디오 플레이 음원 네트워크 송출

- USB, SD CARD 저장 음원 원터치 송출 기능

- 네트워크로 전송 오디오 아날로그 신호로 변환 송출

- FM/AM 40개 방송 주파수 저장

- 라디오 자동 선국 기능

- MEDIA, RADIO부 볼륨 조절 기능

- RS-232C 통신 지원 (PC 원격 제어 기능)

기기 특성

- 사용전원	: DC24V

- USB/SD 포맷	: MP3, WMA, WAV

- AM/FM 주파수	: AM - 522khz ~ 1611khz

FM - 87.5mhz ~ 108mhz

- 네트워크	: TCP / IP

- 표시 장치	: 1.9인치 LCD DISPLAY

- 규격	: 482(W) * 44(H) * 280(D)mm

* 상기 동등 이상 품이어야 한다.