NETWORK CONTROLLER

개   요

본 기기는 오디오와 제어신호를 네트워크로 통합 전송하여야 하며, 다양한 시스템을 제어할 수 있도록 UART 통신 및 접점 제어를 할 수 있는 기기이어야 한다.

(1) TCP/IP, UDP 전송 방식

- AUDIO와 DATA를 TCP/IP 통합 전송 및 수신

(2) DAC 및 ADC 회로 구성

- DAC (Digital to Analog Convertor)

1) MP3 Digital Audio 신호 Analog 신호 변환

2) 고품질 IC 회로 구성으로

- ADC (Analog to Digital Convertor)

1) 입력되는 오디오 입력 4채널 디지털 변환

(3) 접점 (8채널), RS-232, RS-485, RS-422 통신 지원 (타 통합 시스템과 연동 가능)

(4) 안정성이 인증된 CAN2.0 Serial 통신 지원

(5) Digital Audio Level (전자 볼륨) 및 Equalizer(음색) 조절

(6) 기기 직접 제어 및 프로그램 원격 제어

기기 특성

- 사용전원	: DC24V

- 오디오 데이터 형식	: MP3 File

- 기기 설정 방식 및 Port	: TCP / IP / RJ45

- Main Serial Port	: CAN2.0 2Port

- Sub Serial Port	: RS-232(1CH), RS-485, 422(1CH)

- Ethernet Port	: 1Port

- Remote Control	: 8회로(상선, 하선, 맞이방, 기타 등)

- Audio Level	: Digital Control

- Tone Control	: Bass, Trouble

- 제어방식	: 직접 제어 및 원격제어

- DISPLAY	: LED/ LCD DISPLAY

- 통신방식	: TCP/IP(ETERNET) 및 UDP

* 상기 동등 이상 품이어야 한다.