DIGITAL PANEL MONITOR

개   요

본 기기는 DIGITAL PA SYSTEM 모니터링 기기로서 LINE 음원 및 앰프 입·출력 상태를 자체 스피커로 감청하는 기기이어야 한다.

(1) AUDIO MIXER, PRE AMP 및 기타 음원장비 LINE 출력 상태 감청

(2) 앰프 출력 개별 8채널 선택 또는 중복 선택 감청 (동시 8채널 믹스 감청)

(3) 고성능 스피커 채용하여 명료한 감청 가능

(4) 배율 선택 스위치(0dB, -6dB, -12dB, -18dB, -24dB) 볼륨 조절

(5) CAN 통신 원격지 제어 가능

(6) LCD에 출력 레벨 표시 (8채널)

(7) 전면 스피커를 이용 기기의 오디오 출력을 감청

기기 특성

- 사용전원	: DC24V

- 입력채널	: AMP 8채널

- 모니터출력	: 4ohm, 5W

- DISPLAY	: LCD DISPLAY

- 규격	: 482(W) * 88(H) * 280(D)mm

* 상기 동등 이상 품이어야 한다.