DIGITAL REMOTE CONTROLLER

개   요

본 기기는 원격지에서 개별(16채널) 전체 방송 제어와 마이크 방송 및 USB, SD CARD에 저장된 음원을 재생하며, FM 주파수 선국 후 라디오 방송을 송출할 수 있는 기기이어야 한다.

(1) 전면 패널에 10DOT의 LED LEVEL METER로 출력 음원 가청 확인

(2) 개별 16채널, 전체 1채널 선택 스위치

(3) 고성능 구즈넥 마이크(콘덴서)를 이용하여 육성방송 송출

(4) 별도 외부입력 단자(AUX)를 구성하여 원격지에서 다양한 음원기기 음원 송출

(5) Microphone, 외부입력(AUX), Chime 볼륨 조절

(6) 모니터 스피커를 이용 실시간으로 리모트 출력 확인

(7) FM 라디오 주파수 선택 송출 기능

(8) USB 및 SD CARD에 저장된 MP3 음원 재생 기능

기기 특성

- 사용전원	: DC24V

- 정격출력/임피던스	: 1.2V±200Mv, BAL

- 입력감도/임피던스	: MIC : -60dB/300Ω, BAL /

AUX : -20dB/600Ω, UNBAL

- 스피커 제어 회선수	: 개별 16채널, 전체 1채널

- 전고조파 의율	: MIC : 0.5% 이하 / AUX : 0.2% 이하

- 음원 저장 및 재생	: USB, SD CARD / MP3

- FM 주파수 범위	: 87.5Hz ~ 108Hz

- DISPLAY	: LED DISPLAY

- 규격	: 256(W) * 58(H) * 172(D)mm

* 상기 동등 이상 품이어야 한다.