DIGITAL REMOTE CONTROLLER

개   요

본 기기는 원격지에서 개별(24채널) 전체 방송 제어 및 육성방송을 하는 기기이어야 한다.

(1) 전면 판넬에 LED LEVEL METER로 출력한 음원의 확인이 가능하다.

(2) 제어 채널 개별 24채널, 전체 1채널로 구성

(3) 자바라형 고성능 콘덴서 마이크를 채용하였다.

(4) 1채널 AUX 입력단자가 특징이다.

(5) 마이크, 차임 및 사이렌, AUX 출력 볼륨 제어가 가능하다.

(6) 자체 스피커를 통하여 출력 감청한다.

(7) 방송 중인 채널 LED 표시 기능이 있다.

기기 특성

- 사용전원	: DC24V

- 정격출력/임피던스	: 1.2V±200Mv, BAL

- 입력감도/임피던스	: MIC : -60dB/600Ω, BAL /

AUX : -20dB/10kΩ, UNBAL

- 주파수 특성(±3dB)	: MIC : 0.5% 이하 / AUX : 0.2% 이하

- 스피커 제어 회선수	: 24채널

- 전고조파 의율	: MIC : 0.5% 이하 / AUX : 0.2% 이하

- DISPLAY	: LED DISPLAY

- 규격	: 254(W) * 65(H) * 176(D)MM

* 상기 동등 이상 품이어야 한다.