DIGITAL RECORDER & EVENT PLAYER

개   요

본 기기는 오디오 신호를 MP3 파일로 변환하여 SD CARD 또는 USB에 저장 및 저장된 음원을 재생시키는 장치이며 네트워크 기반에서 자유로운 설치 및 확장성이 용이한 네트워크 인터페이스 기기이어야 한다.

(1) SD CARD와 USB Memory 이용하여 음원 저장, 재생

(2) 타 시스템에서 원격 제어를 위한 RS-232 통신 지원

(3) 외부 음원을 내부 메모리로 디지털 녹음하여 대용량의 음원 저장 가능

(4) 사용자의 운영 방식에 따른 사용모드 선택 기능 제공

(원터치 음원 송출(EVENT) 모드, 일반 재생/녹음(RECORDER) 모드) 가능

기기 특성

- 사용전원	: DC24V

- 직접제어	: 8채널

- 수동 선택방송	: 999채널

- 저장매체/형식	: SD CARD, USB/MP3

- 볼륨 조절	: 직접 및 원격 제어

- 문장재생방식	: 1문장 완성형 (조합형 기본)

- 제어 DATA	: CAN-BUS

- 제어설정	: 프로그램 내장형 설정 방식

- DISPLAY	: LCD DISPLAY

- 규격	: 482(W) * 44(H) * 280(D)mm

* 상기 동등 이상 품이어야 한다.