DIGITAL SPEAKER CONTROLLER

개   요

본 기기는 오디오 라인 및 스피커 출력 제어용 장치로서 확장 앰프 출력 신호를 받아 스피커 구역 16채널을 제어하는 기기이어야 한다.

(1) 16채널 스피커 선택 스위치 직접 제어 및 원격(PC, 메인) 제어

(2) ALL 방송, 2그룹 방송 구역 제어

(3) 스피커 3선식 16채널 출력(EM, NORMAL)

(4) 장비 추가만으로 입출력 채널 확장

(5) 멤브레인 버튼 타입으로 내구성 및 방진, 방습 효과

기기 특성

- 사용전원	: DC24V

- CPU	: 8Bit Micom

- 제어 DATA	: CAN 2.0

- AMP 입력	: 16채널

- SPK 출력	: NORMAL : 16채널 / EM : 16채널

- SPK 제어 스위치	: 개별 16채널, 그룹1,2, 전체

- DISPLAY	: LED DISPLAY

- 규격	: 482(W) * 44(H) * 280(D)mm

* 상기 동등 이상 품이어야 한다.