DIGITAL SPEAKER LINE CONTROLLER

개   요

본 기기는 오디오 LINE 및 스피커 출력 제어용 장치로서 확장 앰프 출력 신호를 받아 스피커 구역 16채널을 제어하고 스피커 LINE 상태를 실시간 체크하여 이상이 발생한 스피커 LINE을 자동 차단하는 기기이어야 한다.

(1) 16채널 스피커 직접 제어 및 원격(PC, 메인) 제어

(2) ALL 방송, 2그룹 방송 구역 제어

(3) EM 스피커(ATT) 3선식(EM, NORMAL.COM) 16채널 출력

(4) 전면 LCD 디스플레이에 동작 상태 표시

(5) 장비 추가만으로 입출력 채널 확장

(6) 16채널 스피커 LINE 체크 및 이상 LINE 차단 기능

(7) 스피커회선의 이상유무를 체크하여 이상 스피커회선을 차단하고 스피커회선 고장정보 표시기능

기기 특성

- 사용전원	: DC24V

- CPU	: 8Bit Micom

- 제어 DATA	: TCP/IP

- LINE 입력/체크	: 16채널

- AMP 입력	: 16채널

- SPK 제어출력	: NORMAL : 16채널 / EM : 16채널

- SPK 제어스위치	: 개별 16채널, 그룹1, 2, 전체

- DISPLAY	: LCD DISPLAY

- 규격	: 482(W) * 88(H) * 280(D)mm

* 상기 동등 이상 품이어야 한다.