1. COMPACT LINE ARRAY SPEAKER

모델 : TOA, HX-5

(1) 기  능

본 기기는 넓은 주파수 범위에서 일정한 방향성 제어와 방향성 변화를 모두 허용하는 2WAY 소형 실내용 스피커이다. 잔향 시간이 길거나 배경 소음이 높은 공간에서 선명한 사운드를 재생 시킬 수 있으며 다음과 같은 규격에 준한다.

(2) 성  능

- Enclosure : Bass-reflex type

- Power Handling Capacity : Continuous pink noise : 200W,	Continuous program : 600W

- Rated Impedance : 8Ω

- Sensitivity(1W, 1m) : 96dB(60° mode), 97dB(45° mode),	98dB(30° mode),99dB(15° mode)

- Frequency Response : 70-20,000Hz (-10dB) (60° mode)

75-20,000Hz (-10dB) (45° mode)

80-20,000Hz (-10dB) (30° mode)

85-20,000Hz (-10dB) (15° mode)

- Crossover Frequency : 4kHz

- Directivity Angle : Horizontal : 100° (over 2000Hz)

Vertical : 60° (over 800Hz), 45°(over 1.2kHz),

30° (over 1.6kHz), 15° (over 3.2kHz) variable

- Speaker Component : Low Frequency : 12cm cone-type x 4

High Frequency : Balanced dome-type x 12

- Input Terminal : Speakon NL4MP x2 and M4 screw terminal

- Dimensions : 408(W) x 546(H) x 342(D)mm

- Weight : 16Kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.