1. COMPACT LINE ARRAY SPEAKER

모델 : TOA, HX-7

(1) 기  능

본 기기는 넓은 주파수 범위에서 일정한 방향성 제어와 방향성 변화를 모두 허용하는 2WAY 소형 실내용 스피커이다. 웨이브 프론트 제어기술을 이용 잔향 시간이 길거나 배경 소음이 높은 공간에서 선명한 사운드를 재생 시킬 수 있어야 하며 다음과 같은 규격에 준한다.

(2) 성  능

- Enclosure : Bass-reflex type

- Power Handling Capacity : Continuous pink noise : 250W,	Continuous program : 700W

- Rated Impedance : 8Ω

- Sensitivity(1W, 1m) : 100dB

- Frequency Response : 75-20,000Hz

- Crossover Frequency : 1.7kHz

- Directivity Angle : Horizontal : 100°

Vertical : Depending on directivity angle mode

- Speaker Component : Low Frequency : 13cm cone-type x 8

High Frequency : Wave front control horn with	compression driver x 4

- Input Terminal : Speakon NL4MP x2 and M4 screw terminal,	distance between barriers : 9mm

- Dimensions : 497(W) x 664(H) x 274(D)mm

- Weight : 30Kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.