1. CHAIRMAN UNIT

모델 : TOA, TS-D1000-CU

(1) 기  능

본 기기는 유선 디지털 회의 시스템용 의장용 장치로 LAN 케이블을 이용하여 간단히 마스터 제어 장치와 연결되어야 하며 다음과 같은 규격에 준한다.

(2) 성  능

- Power Source : 24 V DC (supplied from the TS-D1000-MU Master control units (option), TS-D1000-SU Sub control units (option) or TS-D1000-EX Extension units (option))

- Power Consumption : 1.5 W or less

- Input : Microphone terminal: XLR-3-31 type

- Output : Monitor speaker : 8 Ω, 0.4 W

Earphone : φ3.5 mm mini Jack (3P:monaural) ×2

- Connecting Terminal : RJ45 connector ×2

- Function : Speech function, Priority speech function, Earphone volume control	(×2)

- Dimensions : 208.9 (W) × 71.3 (H) × 160.5 (D) mm

- Weight : 880 g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.