1. STANDARD MICROPHONE UNIT

모델 : TOA, TS-D1000-M2

(1) 기  능

본 기기는 유선 디지털 회의 시스템의 마이크로써 마이크 헤드에 조명 디스플레이 링을 장착하여 사용중인 장치 상태 모니터링이 가능해야한다.

(2) 성  능

- Type : Electret condenser microphone

- Directivity : Unidirectional

- Rated Impedance : 1.4kΩ

- Rated Sensitivity : -37dB(1kHz 0dB=1V/Pa)

- LED Indicator : Speech indicator (ring type) Red

- Frequency Response : 100Hz - 13kHz

- Output Connector : Combined type of XLR-3-32

- Operating Temperature : 0°C~+40°C(32°F ~ 104°F)

- Length : 668mm

- Weight : 125g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.