1. SUB CONTROL UNIT

모델 : TOA, TS-D1000-SU

(1) 기  능

본 기기는 유선 디지털 회의 시스템 용 마스터 제어 장치에 연결하여 회의 시스템을 손쉽게 확장 가능하고 서브 컨트롤 유닛 당 최대 48개의 의장 및 의원 유닛 연결이 가능해야 한다.

(2) 성  능

- Power Source : 100-240V AC 50/60 Hz (use of the supplied AC adapter)

- Power Consumption : 80 W or less

- Number of Connectable Chairman/Delegate Units : 48 units

- Chairman/Delegate Units Terminal : RJ45 connector x3

- Master/Sub Control Units Terminal : RJ45 connector x2

- Maximum Cable Distance : 50m

- LED Indicator : Power indicator

- Operating Temperature : 0°C ~ +40°C (32°F ~ 104°F)

- Operating Humidity : 90%RH 이하

- Dimensions : 210(W) x 45.8(H) x 294.8(D)mm

- Weight : 1.6Kg

동등 또는 이상 품이어야 한다.