1. GOOSENECK MICROPHONE

모델 : illuso, DM-DG451

(1) 기  능

본 기기는 탁상용 구즈넥 형태로 설계되었으며, 주파수 특성이 우수하고 음성 및 악기음 재생이 뛰어나며, 보컬 및 스피치용으로 사용할 수 있는 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- 마이크 타입 : Back Electret Condenser Type

- 마이크 형태 : Single Gooseneck Type

- 폴라 패턴 : cardioid

- 주파수 특성 : 60㎐~16㎑

- 감도 : -30㏈±3㏈ (1㏈=1V/Pa at 1㎑)

- 노이즈 레벨 : ≤25dBA

- 입력 SPL : 130㏈ (T.H.D≤1% at1㎑)

- 소비전력 : 48V DC, 2㎃

- 케이블 길이 : 3m

- 출력단자 : XLR Male

- 외형규격 (가로x세로x구즈넥길이) : 90 x 140 x 425 ㎜ (±5%)

- 중량 : 1.2kg (±5%)

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.