1. SUB WOOFER SPEAKER

모델 : TOA, FB120

(1) 기  능

본 기기는 고출력 12“ 우퍼를 사용하여 소형 실내용 서브우퍼 스피커 이다. TOA의 HX-5 시리즈 또는 기타 스피커와 함께 사용 가능한 컴팩트 서브우퍼로 다음과 같은 규격에 준한다.

(2) 성  능

- POWER HANDLING CAPACITY : Continuous pink noise : 200W,	Continuous program : 600W

- Impedance : 8Ω

- Sensitivity : 90dB(1W, 1m) at installation in free sound field,	96dB(1W, 1m) at installation in 1/2 free sound field.

- Frequency Response : 40 - 1,200Hz (-0dB)

- Speaker Component : 30 cm cone-type

- Input terminal : Speakon NL4MP X 2 and M4 screw terminal

distance between barriers : 11mm

- Dimensions : 408(W) x 408(H) x 450(D)mm

- Weight : 15Kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.